跟踪 - 瀑布图设置

使用上/下箭头键导航至“设置”。 

使用右箭头键打开选定的项目以进行编辑。 
选定所需的内容后，使用“激活”键或左 
箭头键关闭编辑器。

按“激活”或“显示”按钮继续展开的设置菜单。
按“退出”键将返回至主菜单。

菜单项：

菜单项：
* 通道 - 选择要显示的通道。
* 开始速度 (RPM) – 使用字母数字键盘输入图形的 RPM 开始速度。默认此值为主设置屏幕中设置的开始速度。 
* 停止速度 (RPM) – 使用字母数字键盘输入图形的 RPM 停止速度。默认此值为主设置屏幕中设置的停止速度。
* 间隔 – 使用下拉菜单选择用于图形的间隔类型。可用选项有：ΔRPM、%ΔRPM、Δtime、ΔRPM + ΔTime 或 %ΔRPM + Δtime。
视所选选项而定，您可以使用字母数字键盘输入速度间隔和时间间隔值。
* 显示单位 – 从下拉菜单中选择 Y 轴单位。可用单位根据用于收集数据的变频器而有所不同。
* 检测 - 确定通过 rms、pc 或 ppc 进行信号检测和定标。  
* 行 – 确定频谱的分辨率。
* X 轴 – 从下拉菜单中选择 X 轴单位。可用选项为 Hz、CPM 或 Orders。
* 频率范围 - 使用字母数字键盘输入最大 X 轴值。单位根据 X 轴的显示设置而定。
* 低频关闭 – 从高通滤波器的下拉菜单列表中选择低频关闭频率。
