Monitoração – Tela Configuração

 
Utilize as teclas de seta para baixo e para cima para navegar nas configurações. 

Use a tecla de seta para a DIREITA para abrir o item selecionado para edição. 
Utilize a tecla FIRE ou a seta para a esquerda para fechar o editor quando a 
seleção desejada tiver sido realizada.

Mais configurações estão disponíveis pressionando o botão EXPANDIR.

As configurações podem ser armazenadas através do botão ARMAZENAR.

Pressione os botões FIRE ou INICIAR para iniciar a medição.
A tecla SAIR levará você de volta ao menu principal.
PADRÃO retornará as configurações para os padrões.


Itens do menu:
* Canais – Define o número de canais para coletar dados.
* Sensor – Seleciona de uma lista de sensores predefinidos ou escolhe variáveis para definir sensores manualmente.
* Precisão - Selecione entre Baixa (processamento mais rápido), normal, alta (processamento mais lento) ou Muito Alta (processamento lento)
* Unidades de sensores – Define as unidades de medida utilizadas pelo sensor. [Somente Expandir]
* Sensibilidade – Insere a sensibilidade do transdutor em mV por unidade de sensor. [Somente Expandir]
* Potência CCS – Alterna a potência CCS LIGADA/DESLIGADA. [Somente Expandir]
* Modo – Selecione como Subida rot., Manual ou Descida rot.
* Pulsos/Rev. – Digite a quantidade de pulsos por revolução
* Inic. rot. – Digite a rotação inicial de Subida rot./Descida rot.
*Rot. de paragem – Digite a rotação de paragem de Subida rot./Descida rot.
* Salvar em – Selecione cartão Interno ou SD
* Tempo de aquis. máx. – Digite o tempo de aquisição máximo de dados necessário
