Auswuchten - Maske Kontrolllauf

In dieser Maske werden die Anzahl der Ebenen, eine Zusammenfassung des Wuchtlaufs sowie die erfassten Daten (Amplitude, Phase und  Drehzahl der Maschine) angezeigt.

Das Setup kann über die Schaltfläche SPEICHERN gespeichert werden.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder START, um mit dem Kontrolllauf zu beginnen.

Drücken Sie die Taste VEKTOR, um eine Vektordarstellung des Kontrolllaufs anzuzeigen (wenn Sie in dieser Maske BALKENDIAGRAMM drücken, kehren Sie zur Maske BALKENDIAGRAMM zurück).

Drücken Sie zum Auswuchten auf zwei Ebenen MITTELUNG, um einen gemittelten Messwert für beide Ebenen zu erhalten. Drücken Sie MITTELUNG erneut, um die Mittelwertbildung zu beenden.

Drücken Sie die FIRE-Taste oder STOP, um den Kontrolllauf zu stoppen. 

Wenn TABELLE gedrückt wird, gelangt der Benutzer zur Maske Balancer - Zusammenfassung zurück. Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN, um zuvor erfasste Daten auszuwählen, und drücken Sie GEHE ZU oder FIRE, um zur gewünschten Setup-Maske zu gelangen.

Drücken Sie die FIRE-Taste. Der Benutzer wird gefragt: "Möchten Sie die Restladung kontrollieren?" Bei JA wird die Maske Testmasse aufgerufen, bei NEIN wird erneut die Maske Auswuchten - Zusammenfassung angezeigt.

Über die Taste ZURÜCK kehren Sie zum Hauptmenü mit den Optionen SPEICHERN, VERWERFEN oder ABBRECHEN zurück.




