Idler Monitor Inställningsmeny

* Standardenheter - Engelska eller Metriska. Bestämmer systemets måttenheter. Välj t.ex. Metriska för att ange bandhastighet i m/s och drivrullediameter i mm.  Välj Engelska för att ange bandhastighet i ft/min och drivrullediameter i tum.

* Känslighet – Ange mikrofonkänsligheten i mV/Pascal av ljudtrycket. Standardinställd känslighet är 40 mV/Pascal för den mikrofon som tillhandahålls av SKF. Detta ska inte behöva ändras om inte en annan mikrofon används.

* Anläggningsnamn – Ange namn på gruva, företag eller anläggning. Denna information (tillsammans med följande tre fält) lagras i minnet och sparas med inspelade ljuddata från transportören i identifieringssyfte.

* Plats – Ange plats för transportören eller maskinen.

* Beskrivning – Vid behov kan ytterligare beskrivning anges i identifieringssyfte.

* Tillgångsreferens – Ange transportörens tillgångsnummer, serienummer eller taggnummer.

* Bandhastighet  – Ange transportörens bandhastighet. Bandhastighet och bärrullediameter används för att beräkna rullarnas rotationshastighet och frekvens för lagerdefekter.

* Bärrullediameter – Ange diameter för transportörens bärrullar. Bärrullediameter och bandhastighet används för att beräkna rullarnas rotationshastighet och händelsefrekvensen för lagerdefekter.


I följande fyra fält kan du ändra larmtröskeln för Idler Sound Monitor-enhetens fyra akustiska mätmetoder. Standardinställda tröskelvärden för larmsignal är inställda för identifiering av defekta bärrullar i typisk transportörsmiljö. Dessa ska endast ändras om de visar sig vara otillräckliga för dina transportörsförhållanden. 

* True Peak-tröskel – Ange tröskelvärde för larmsignal till generell true peak-mätning av akustisk envelopp (PaE).

* RSS-tröskel – Ange tröskelvärde för larmsignal till generell mätning av kvadratroten ur summan (RSS) för akustisk envelopp (PaE).

* Kurtosiströskel – Ange tröskelvärde för larmsignal för kurtosismätning. 

* HAI-tröskel – Ange tröskelvärde för larmsignal för mätning av Harmonic Activity Index.

* Spara till – (Intern eller kort) ange registreringsmedium, antingen Microlog-enhetens interna disk eller ett anslutet SD-kort.
