Analizator – ekran ustawień

 
Klawisze strzałki góra/dół pozwalają poruszać się pionowo po tabeli. 

Aby otworzyć i edytować wybraną pozycję, użyj klawisza strzałki W PRAWO. 
Klawisz strzałka W LEWO lub klawisz FIRE służą do zamykania edytora po 
dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Dostęp do zaawansowanych ustawień można uzyskać po naciśnięciu przycisku ROZWIŃ.

Ustawienia można zachować, naciskając przycisk ZACHOWAJ.

Naciśnij przycisk FIRE i przycisk START, aby rozpocząć pomiar.
Naciśnięcie klawisza POWRÓT powoduje powrót do głównego ekranu.
Opcja DOMYŚLNY przywraca ustawienia domyślne.


Pozycje menu:
* Liczba kanałów – ustaw liczbę kanałów gromadzących dane.
* Czujnik – wybierz czujnik z listy uprzednio zdefiniowanych czujników lub wybierz zmienną konfigurację w celu ręcznego ustawienia czujnika.
* Jednostki czujnika – ustaw jednostki pomiarowe dla czujnika. [Tylko rozwijanie]
* Czułość – wpisz czułość przetwornika w mV na jednostkę czujnika.[Tylko rozwijanie]
* Zasilanie ICP – włącz/wyłącz zasilanie ICP. [Tylko rozwijanie]
* Sygnał podglądu – ustaw format wyświetlania z Widma, Czasu, Widma+Czasu, Widma+Międzyfazowego lub Orbity. [Tylko rozwijanie]
* Jednostki na osi Y – wybierz typ jednostek wyświetlanych do pomiaru. 
* Jednostki na osi X – wybierz Hz lub CPM. [Tylko rozwijanie]
* Filtr – wybierz zakres filtru górnoprzepustowego
* Pasmo częstotliwości: - Wybierz maksymalny zakres częstotliwości
* Oś Y wyświetlania – wybierz oś Y ze skali liniowej, logarytmicznej lub decybeli. [Tylko rozwijanie]
* Wykrywanie - wybierz obroty na minutę, obliczoną wartość szczytową, obliczoną wartość szczyt-szczyt, prawdziwą wartość szczytową lub prawdziwą wartość szczyt-szczyt.
* Linie – wybierz liczbę linii 
* Śr. Typ średniej - wybierz typ uśredniania: obroty na minutę, wykładnicza lub PkHold. [Tylko rozwijanie]
* Il. Liczba średnich – wybierz liczbę średnich. [Tylko rozwijanie]
* Zakładka – wybierz % zakładki. [Tylko rozwijanie]
* Okno – wybierz typ okna: Hanning, Hamming, płaski szczyt lub prostokątne. [Tylko rozwijanie]


W przypadku Orbity, oś X odpowiada pozycji czujnika Ch1, a oś Y pozycji czujnika Ch2.
