Idler Monitor 管理配置屏幕

此屏幕供选择使用其他需要用到的配置选项。通常情况下，默认选项已可满足使用要求。

* 测量 Fmax：更改用于测量的频率范围（包括 gSE 和基本频带）

* 行数：更改用于处理的 FFT 大小。

* 最小阶数、最大阶数：更改搜索可用谐波活动时惰轮速度的调整倍数范围。

* 消隐：更改启用“低信号电平”检测后的输入电平

* 记录：启用或禁用是否将结果记录到 CSV 文件的功能



