Función de transferencia - Pantalla Configuración

 
Use las teclas de flecha arriba/abajo para navegar a la configuración. 

Use la tecla de flecha DERECHA para abrir el elemento a editar. 
Use la tecla DISPARAR o la tecla de flecha IZQUIERDA para cerrar el editor cuando  
se ha efectuado la selección deseada.

Hay disponibles otras opciones al presionar el botón AMPLIAR.

La configuración se puede almacenar con el botón GUARDAR.

Pulse los botones DISPARAR o INICIO para iniciar la medición.
La tecla SALIR volverá al Menú principal.
PREDETERMINADO hará que la configuración vuelva a los valores predeterminados.


Elementos del menú:
* Canales – Configure el número de canales para obtener datos.
* Modo Excitación - seleccione martillo o continuo
* Unidades de martillo - seleccione N o lbf. [Sólo modo Martillo]
* Sens. M. (mV/N) - introduzca la sensibilidad del martillo
* H. Alimentación CCS - active o desactive la alimentación CCS del martillo
* Sensor – Seleccione en la lista de sensores predefinidos o elija variable para configurar manualmente el sensor.
* Unidades de sensor - Configure las unidades de medición que utiliza el sensor. [Expandir solamente]
* Sensibilidad - Introduzca la sensibilidad del transductor en mV por unidad de sensor.[Expandir solamente]
* Alimentación CCS – Active/Desactive la alimentación CCS. [Expandir solamente]
* Rango de respuesta - seleccione el límite del rango de respuesta que le gustaría ver
* Medición - seleccione Masa aparente, Aceleración, Impedancia, Movilidad, Rigidez o Cumplimiento [solo martillo] o g/g, mm/s/g o um/g [Continuo]
* Unidades medic. - Seleccione el tipo de unidades mostradas para la medición. 
* Eje Y - Seleccione la escala del eje Y desde Lineal, Logarítmico o dB. 
* Gama de martillo - seleccione la gama deseada para el Martillo [solo modo Martillo]
* Rango frec.: seleccione el rango de frecuencia para la medición
* Número de Líneas - Seleccione el número de líneas 
* Basado en ventanas - seleccione Exp. fuerza o Uniforme para modo Martillo, el valor predeterminado es Hanning para el modo Continuo
* Núm. de medias - Seleccione el número de medias. [Expandir solamente]
* Aceptar/Rechazar - seleccione Manual o Automático [solo modo Martillo]
* Invertir fase - activar/desactivar
* Alto grado de coherencia - seleccione el nivel de % en el que se establece el alto grado de coherencia
* Guardar en - seleccione Disco interno o tarjeta SD
* Posición Autoincr - activar/desactivar
