Tracking - Configuration WAV

Cet écran vous permet de définir les paramètres du fichier WAV que vous souhaitez traiter. Seuls les fichiers WAV contenant des données à double canal peuvent être traités : CH1 représente de signal de vibration et CH2 le signal tachy.

Le fichier WAV est automatiquement analysé pour déterminer la vitesse maximale : si le nombre d’impulsions par tour n’est pas égal à 1, veuillez entrer la valeur correcte avant de poursuivre.

* Vitesse M/c max. - spécifie la vitesse maximale de la machine qui vous intéresse dans ce fichier WAV. Automatiquement prédéfinie sur la vitesse m/c détectée la plus élevée.

* Mode - Point fixe / Manuel / Ralentissement jusqu’à arrêt - spécifiez le mode de capture du fichier WAV. En cas de doute, utilisez Manuel.

* Impulsions/rév. - spécifiez le nombre d’impulsion de tachymètre par révolution d’arbre. La modification de ce paramètre modifiera également le paramètre Vitesse M/c max.

* Vit. démarrage, Vit. arrêt - En mode Point fixe ou Ralentissement jusqu’à l’arrêt, spécifiez les vitesses de démarrage et d’arrêt approximatives à laquelle le fichier WAV a été enregistré. Non applicable au mode Manuel.

