Балансировка — Экран пробного запуска

На этом экране отображаются количество плоскостей, сводка результатов запуска балансировки и собранные данные (амплитуда, фаза и рабочая скорость машины).

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу STORE.

Для пробного запуска нажмите клавишу FIRE или START.

Для просмотра полярного графика запуска балансировки нажмите клавишу POLAR (при нажатии клавиши BARGRAPH откроется предыдущий экран гистограммы).

Для балансировки двух плоскостей нажмите клавишу AVERAGE, чтобы предоставить средние значения для обеих плоскостей. Для остановки усреднения повторно нажмите клавишу AVERAGE.

Для остановки пробного запуска нажмите клавишу FIRE или STOP. 

При нажатии клавиши TABLE осуществляется возврат к экрану «Балансир — Сводка». Чтобы перейти к нужному экрану настройки, выберите собранные ранее данные с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз, а затем нажмите клавишу GOTO или FIRE.

Для перехода к экрану ввода пробного веса нажмите клавишу FIRE. Для возврата к экрану «Балансир — Сводка» нажмите клавишу TABLE.

Если ввести недопустимый пробный вес, появится запрос «Повторить?». Чтобы вернуться к экрану пробного веса и начать следующий пробный запуск, выберите вариант «Да».

Если выбрать вариант «Нет», отобразится запрос «Пробный вес x будет удален?». Выберите вариант «Да» или «Нет», после чего устройство предложит оптимальное значение баланса и откроется экран балансировочного груза.

При нажатии клавиши BACK («Назад») можно вернуться в главное меню, выбрав вариант SAVE («Сохранить»), DISCARD («Сброс») или CANCEL («Отмена»).


