Funkcja transferu – wyświetlanie danych

Ekran pokazuje dane pomiarowe FRF. 
Górny wykres prezentuje wielkości amplitudowe. Kolor odpowiada spójności pomiaru: częstotliwości o wysokiej spójności (≥85%) zostały zaznaczone kolorem zielonym, częstotliwości o niskiej spójności (<85%) kolorem czerwonym.
Dolny wykres przedstawia fazę.

Podczas pobierania danych przy pomocy opcji Przyjmij/Odrzuć ustawionej na tryb Ręczny, oba wykresy pokazują również wykres czasowy Uderzeń i Reakcji.

* POMOC – menu pomocy

* WIDOK – umożliwia zmianę widoku w zależności od bieżących ustawień

* ZACHOWAJ – zachowuje zebrane dane

* POBIERZ PONOWNIE – usuwa zebrane dotąd dane i pobiera nowe pomiary funkcji transferu.

* WYJŚCIE – powoduje powrót menu ustawień.

* Klawisze kursorów LEWY/PRAWY poruszają kursorem na wykresie wielkości/fazy.

* Klawisze +- rozszerzają/ skracają osie X na wykresie.

