RuCd: WAV-asetusten ohje
-------------------

Tällä näyttösivulla voidaan asettaa parametrit WAV-tiedostolle, jota halutaan käsitellä. Käsitellä voidaan ainoastaan 2-kanavaista tietoa sisältäviä WAV-tiedostoja:  KA1:tä pidetään värähtelysignaalin kanavana ja KA2 pidetään kierroslukumittarin signaalia varten.

WAV-tiedostosta tarkastetaan automaattisesti sen sisältämä suurin nopeus:  jos pulssien määrä kierrosta kohti ei ole yhtä kuin 1,0, niin syötä oikea arvo ennen jatkamista.

Suurin M/c-nopeus: määrittää koneen suurimman nopeuden, jota tästä WAV-tiedostosta tarkastellaan. Asettuu ennalta automaattisesti suurimmaksi havaituksi käyntinopeudeksi.

Tila: koekäyttö / käsitoiminen / venytysajo - määritä se tila, jolla WAV-tiedostoon tiedot kerättiin. Jos siitä ei ole tietoa, käytä "käsikäyttöä".

Pulsseja/kierros: määrittää kierroslukumittarin pulssien määrän akselin kierrosta kohti. Tämän muuttaminen muuttaa asetusta suurin m/c-nopeus.

Alkunopeus/loppunopeus: jos tilana on koekäyttö tai venytysajo, määritä suunnilleen ne alku- ja loppunopeudet, joilla WAV-tiedosto tallennettiin. Ei sovellu käsikäyttötilaan.

