Śledzenie – rozszerzone ustawienia wykresu plasterkowego

* Oś Z – używając rozwijanego menu określ odstępy na osi Z. Wybierz z następujących możliwości:
 RPM (obr./min) – odstępy FFT zależą od RPM (obr./min), w których zostały zapisane
 Znacznik czasowy – odstępy FFT zależą od momentu zapisania danych
 Równomierne odstępy – FFT będą umieszczone w równych odstępach na osi Z

* Liczba spektrów – używając klawiszy numerycznych wpisz liczbę spektrów, które mają zostać pokazane na wykresie plasterkowym. Użytkownik może wyświetlić od 2 do 60 wykresów.

* Przesunięcie wykresu – korzystając z rozwijanego menu wybierz kąt dla osi Z wykresu plasterkowego. Wybierz kąt 0, 22,5 lub 45 stopni dla osi Y.

* Wysokość wykresu – korzystając z rozwijanego menu określ, jaką część ekranu ma zajmować oś Y i oś Z: przy opcji Wysoki, spektra są wyższe i umieszczone bliżej siebie; przy opcji Niski, spektra są niższe i umieszczone w większych odstępach.

* Wyświetlanie zamówienia – wybierz, czy zamówienie na wykresie pokazywane jest w porządku chronologicznym czy odwrotnym. Przy wyświetlaniu chronologicznym, spektrum znajdujące się najbliżej użytkownika to spektrum wygenerowane najwcześniej, a za nim umieszczone zostaną późniejsze spektra. Przy wyświetlaniu odwrotnym, spektrum znajdujące się najbliżej użytkownika to spektrum wygenerowane najpóźniej, a za nim umieszczone zostaną wcześniejsze spektra.

* Luki – wybierz z rozwijanego menu procent łącznych danych o sygnałach, które nie zostaną pokazane. Dzięki temu na osi Y nie pojawią się dane poniżej pewnego poziomu.
