Overzicht van de symmetriseringstoepassing 
1) Instellingen voor symmetrisering
2) Bediening
3) Het venster Ga naar
4) Overzicht / Oproepen
5) Afdrukken
6) Schermcontrast


1) Opties voor symmetrisering
* Aantal vlakken [1/2], standaardinstelling op 1
* Aantal Transducers [1] voor symmetrisering in een vlak, [1/2] voor symmetrisering in twee vlakken
* Sensortype [Versn. G, Snelh. IPS, Snelh. mm/s2, Verpl. um, Verpl. mil, Keypress], standaard op Versn. G
*  Weergave-eenheden, opties gebaseerd op het geselecteerde sensortype
* Gewichtseenheden [g/kg/oz/lb/ EU - technische eenheden], standaardinstelling op EU
* Lengte-eenheden [mm/cm/m/inch/feet/EU], radius van de plaatsing van het gewicht van het centrum van de as tot aan de positie van het gewicht
* Beweging[met rotatie/tegen], standaardinstelling op tegen  
* Triggertype [ext analoog/ext TTL], standaardinstelling op TTL
* Triggerhelling [+/-], standaardinstelling op + 
* Triggerniveau [#volt], (alleen van toepassing voor ext. analoog)
Acceptatie onbal. Niveau, acceptabel niveau van onbalans dau u probeert te bereiken
* Filter [Uit (geen), 2Hz, 10Hz, standaard 2Hz
* Detectie [piek/RMS,P-tot-P], standaardinstelling op Piek voor versnel. en snelh. en Piek-tot-piek voor verpl., 
* Aantal gemiddelden, standaardinstelling op 4
* Oplossing [Invloed coëff/Quasi-statisch], standaardinstelling op Invloed coëff 
Alleen beschikbaar voor symmetrisering op twee vlakken.
*  Vlak 1/2 Secties:
Vlak 2 opties kunnen variëren afhankelijk van het gebruik van één of twee transducers.
* Inputkanaal [CH1/CH2], standaard op K1
* Koppeling [ICP/AC], standaardinstelling op AC
* Gevoeligheid [0,010-1000 mV/EU] , standaardinstelling op 100mV/EU
* Invoerbereik [Autobereik/vast bereik]
* Type (posities) [continu/vast], standaardinstelling op continu.
* Aantal posities [3-360], standaardinstelling op 3.
Alleen nuttig als vast hierboven is geselecteerd (hierbij wordt aangenomen dat de fasereferentie op positie nul staat en posities evenredig zijn verdeeld).
* Positie 1 afwijking [1-360], standaardinstelling op 0


2) Bediening
Details symmetrisering
* Eerste run vlak n
* RPM opslaan, mag, fase voor vlak n. 
Resultaten opslaan in overzichtstabel
* Bij twee vlakken met 1 transducer moet u deze stap herhalen voor het volgende vlak
* Proefrun vlak n
* Vraag naar proefgewicht in vlak n, via een schatting of op andere wijze. Voer de massa, hoek en radius van het proefgewicht in. 
* Neem proefrun n op met proefmassa n aangesloten. Opname van Mag en Fase in elk vlak. Voer de resultaten in overzichtstabel in.
* Vraag of gewicht permanent moet worden aangesloten?- nodig voor berekening van correcties. Resultaten opslaan in gewichtstabel.
* Bij twee vlakken met 1 transducer moet u de proefrun herhalen voor het volgende vlak.
* Correctie
Geeft oplossing voor alle vlakken, afhankelijk van de gekozen optie. Elk resultaat (voor vlak n) kan worden verdeeld over twee posities (verschillende radiussen en/of hoek toegestaan), en correcties kunnen worden toegevoegd of afgetrokken. 
* Als de methode voor twee vlakken en oplossing quasi-statisch is, wordt het correctiegewicht voor de as berekend.
* Correctiemassa's worden toegevoegd (of verwijderd). Gewichten ingevoerd in gewichtstabel
* Laatste run
Laatste run opnemen met correctiemassa's, mag en fase opnemen in elk vlak. Resultaten toevoegen aan overzichtstabel.
* Indien geen acceptabele trim.
* Resultaten markeren die in de vorige stap als trim zijn vastgelegd. 
* Herhalen vanaf correctiestap

* Bij afsluiten van Symmetrisering
Optie om status op te slaan vanaf het huidige moment in de test. Kan opdrachten uit het verleden oproepen om gegevens aan te vullen of te bekijken.


3) Het venster Ga naar
Druk op de knop Ga naar in een willekeurig scherm waar die wordt weergegeven.  Hiermee wordt het venster Ga naar geopend. Gebruik de pijltoetsen Omhoog/Omlaag om te selecteren op welk punt u wilt overslaan en druk op Ga naar Pt/Enter om over te slaan. De gebruiker kan alleen naar de items met een vinkje gaan in het linkerveld. Alle andere items zullen worden genegeerd nadat op Ga naar Pt/Enter is gedrukt.


4) Overzicht en Oproepen
Gebruiker kan een symmetriseringstaak uit het verleden selecteren om:
Een nieuwe opdracht uit te voeren met gebruik van eerder gemaakte instellingen.
Verdergaan met de test  vanaf enig punt in het overzicht met gebruik van GaNaar
De overzichtstabel weergeven
De gewichtstabel weergeven



5) Afdrukken
De overzichtsvensters voor symmetrisering en gewichten kunnen worden opgeslagen als een bitmapafbeelding op een SD-card of in het interne geheugen. De afbeelding kan daarna worden gekopieerd naar een host-PC en worden afgedrukt.
U kunt dit doen door tegelijkertijd op de toetsen 0 en 7 te drukken. 
Er wordt een dialoogvenster geopend:
* F3 om op te slaan op een SD-card
* F4 om op te slaan in het interne geheugen


6) Schermcontrast
Het contrast van het LCD-scherm kan worden aangepast vanuit elk venster door te drukken op de toetsen 0 en F3 om het schermcontrast lichter te maken. Met de toetsen 0 en F4 kunt u het contrast donkerder maken.
