Śledzenie – rozszerzone ustawienia spektrogramu

*Oś Y – używając rozwijanego menu wybierz sposób wyświetlania skali na osi Y – liniowo lub logarytmicznie.

* Oś Z – używając rozwijanego menu określ odstępy na osi Z. Wybierz z następujących możliwości:
 RPM (obr./min) – odstępy FFT zależą od RPM (obr./min), w których zostały zapisane
 Znacznik czasowy – odstępy FFT zależą od momentu zapisania danych
 Równomierne odstępy – FFT będą umieszczone w równych odstępach na osi Z

*Puste miejsca – określ minimalny poziom pokazywanego sygnału jako procent maksymalnej łącznej wartości. 

Klawisz POKAŻ lub klawisz akcji gromadzą dane.

WYJŚCIE – powrót do ustawień wykresu plasterkowego
