Sledování – rozšířené nastavení vodopádového diagramu

*Osa Z – v rozevírací nabídce vyberte intervaly, které chcete použít pro osu Z. Vyberte některou z následujících možností:
 Ot./min – intervaly mezi jednotlivými transformacemi FFT budou záviset na rychlosti v ot./min, při které byla zaznamenána data
 Časová značka – intervaly mezi transformacemi FFT budou záviset na času záznamu dat
 Rovnoměrně – transformace FFT budou rozloženy rovnoměrně ve směru osy Z

* Počet spekter – pomocí numerické klávesnice zadejte počet spekter, která se mají zobrazit ve vodopádovém diagramu. Uživatel může zobrazit libovolný počet křivek od 2 do 60.

* Posun křivky – v rozevírací nabídce vyberte úhel osy Z vodopádového diagramu. K dispozici jsou úhly 0, 22,5 a 45 stupňů oproti ose y.

* Výška křivky – pomocí rozevírací nabídky lze nastavit velikost oblasti obrazovky použité pro osu Y a Z: Při výběru volby Vysoká jsou spektra vyšší a blíže u sebe, při výběru volby Nízká jsou spektra nižší a dál od sebe.

* Poř. zobrazení – určete, zda se mají řady v diagramu zobrazovat odpředu nebo odzadu. Pokud zvolíte pořadí zobrazení Odpředu, zobrazí se nejblíže uživateli nejstarší spektrum a za ním se postupně seřadí spektra později získaných dat. Pokud zvolíte pořadí zobrazení Odzadu, zobrazí se nejblíže uživateli nejnovější spektrum a za ním se postupně seřadí spektra dříve získaných dat.

* Potlačení – v rozevírací nabídce vyberte procento celkových signálových dat, které má být potlačeno. Data pod nastavenou úrovní se na ose y nezobrazí.
