Seguimiento - Pantalla Configuración

 
Use las teclas de flecha arriba/abajo para navegar a la configuración. 

Use la tecla de flecha DERECHA para abrir el elemento a editar. 
Use la tecla DISPARAR o la tecla de flecha IZQUIERDA para cerrar el editor cuando  
se ha efectuado la selección deseada.

Hay disponibles otras opciones al presionar el botón AMPLIAR.

La configuración se puede almacenar con el botón GUARDAR.

Pulse los botones DISPARAR o INICIO para iniciar la medición.
La tecla SALIR volverá al Menú principal.
PREDETERMINADO hará que la configuración vuelva a los valores predeterminados.


Elementos del menú:
* Canales – Configure el número de canales para obtener datos.
* Sensor – Seleccione en la lista de sensores predefinidos o elija variable para configurar manualmente el sensor.
* Precisión - Seleccione entre Baja (procesamiento más rápido), normal, alta (procesamiento más lento) o muy alta (procesamiento lento)
* Unidades de sensor - Configure las unidades de medición que utiliza el sensor. [Expandir solamente]
* Sensibilidad - Introduzca la sensibilidad del transductor en mV por unidad de sensor.[Expandir solamente]
* Alimentación CCS – Active/Desactive la alimentación CCS. [Expandir solamente]
* Modo - Seleccione Arranque, Manual o Parada
* Pulsos/Revoluciones - Introduzca la cantidad de pulsos por revolución
* Veloc. de inic. - introduzca la velocidad de inicio de Puesta en marcha/Parada
* Veloc. de paro - introduzca la velocidad de paro de Puesta en marcha/Parada
* Guardar en - seleccione Disco interno o tarjeta SD
* Tiempo máximo de obtención - introduzca el tiempo máximo de obtención de datos requerido
