Balansering – skärmen Trimkörning

Denna skärm visar antalet plan, en sammanfattning av balanseringskörningen och insamlade data (amplitud, fas och maskinens varvtalsfrekvens).

Inställningen kan sparas med hjälp av knappen SPARA.

Tryck på FIRE eller START för att starta trimkörningen.

Tryck knappen POLÄR för att visa en polär kurva för trimkörningen (om du trycker på STAPELDIAGRAM på denna skärm återförs du till skärmen för stapeldiagram).

För tvåplansbalansering kan du trycka på MEDELVÄRDE för att få ett medelvärde för båda planen. Tryck på MEDELVÄRDE igen för att stoppa medelvärdesberäkningen.

Tryck på FIRE eller STOP för att stoppa trimkörningen. 

Om du trycker på TABELL returneras du till skärmen Balansering – sammanfattning. Använd pilknapparna upp/ner för välja tidigare insamlade data och tryck på GOTO eller FIRE för att gå till önskad inställningsskärm.

Tryck på FIRE och du får frågan "Vill du trimma resten?", JA fortsätter till skärmen för korrigeringsvikt, NEJ återgår till sammanfattningsskärmen för balansering.

Knappen TILLBAKA för att återgå till Huvudmenyn med alternativen SPARA, IGNORERA eller AVBRYT.




