Çözümleyici - Kurulum Ekranı

 
Kurulum ayarlarında gezinmek için Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullan. 

Seçilen ögeyi düzenlemek için SAĞ ok tuşunu kullan. 
İstenen seçim yapıldığında düzenleyiciyi kapatmak için ATEŞLE tuşunu veya SOL ok tuşunu kullan. 


Diğer ayarlar "Genişlet" butonu ile bulunur.

Kurulum "Kaydet" düğmesi ile saklanabilir.

Ölçümü başlatmak için ATEŞLE veya "BAŞLAT" tuşuna bas.
"Geri" tuşu ile ana menüye geri dön.
"Varsayılan" varsayılan değerleri geri getirir.


Menü ögeleri:
* Num Kanalları - veri toplamak için kanal sayısını belirle.
* Algılayıcı - önceden tanımlanmış algılayıcılar arasından seçim yap veya algılayıcıyı kurmak için değişkenleri manüel olarak seç.
* Algılayıcı birimleri - algılayıcının kullandığı ölçü birimlerini ayarla. [sadece genişlet]
* Hassasiyet - algılayıcı birim başına transdüser hassasiyeti mV gir.[sadece genişlet]
* ICP Güç - ICP güç açık/kapalı geçiş yap. [Expand only]
* Görüntü Sinyali - ekran formatını Spektrum, Zaman, Spektrum+Zaman, Spektrum+Çapraz Faz veya Yörünge den ayarla. [Expand only]
* Y-Ekseni Birimleri- görüntülenen birim türlerini ölçüm için seç. 
* X-Ekseni Birimleri- Hz veya CPM seç. [Expand only]
* Filtre - Yüksek Geçiren filtre aralığını seç
* Frekans Aralığı - maksimum frekans aralığını seç
* Ekran Y-Ekseni - Y-Ekseni ölçeğini Doğrusal, Log veya dB den seç. [Expand only]
* Algılama - RMS, hesaplanan pik , hesaplanan pik to pik, gerçek pik veya gerçek pik to pik den seç.
* Hatlar - hat sayısını seçin 
* Ort. Tip- ortalama tipi RMS, Üstel veya PkHold dan seç. [Expand only]
* Num. Ortalamalar - Belirli sayıda ortalama seç. [Expand only]
* Örtüş- % örtüşme seç. [sadece genişlet]
* Pencere- pencere tipini Hanning, Hamming, Düz +Üst veya dikdörtgen den seç. [Expand only]


Bir Yörünge için, x-ekseni Ch1 algılayıcı konumuna ve y-ekseni Ch2 lgılayıcı konumuna tekabül eder.
