跟踪 - 瀑布图扩展设置

* Z 轴 – 从下拉菜单中选择用于 Z 轴的间隔。选项包括：
 RPM - FFT 将根据其记录时的 RPM 划分间隔
 时间戳 - FFT 将根据数据记录的时间划分间隔
 平均间隔 - FFT 将沿 Z 轴平均划分间隔

* 频谱数 - 使用数字键盘输入将显示在瀑布图上的频谱数量。用户可显示 2 至 60 个轨迹。

* 轨迹偏移 - 使用下拉菜单选择瀑布图 Z 轴的角度。可选择与 Y 轴偏移 0、22.5 和 45 度。

* 轨迹高度 - 使用下拉菜单控制用于 Y 轴和 Z 轴的屏幕数量：如果是“高”，则频谱较高且彼此较接近；如果是“低”，则频率较低且彼此分得较开。

* 显示顺序 - 选择是以顺序还是倒序方式显示图的编号。如果“显示”顺序为“顺序”，则显示的频谱中最靠近用户的频谱为最早收集的频谱，较迟收集的频谱排在后面。如果“显示”顺序为“倒序”，则显示的频谱中最靠近用户的频谱为最新收集的频谱，较早收集的频谱排在后面。

* 空 - 从下拉菜单中选择将为空的整体信号数据比例。这将使数据保持在 Y 轴的某个层级下方。
