RuCd Pomoc Konfiguracja spektrogramu
---------------------------

Uruchom Spd (RPM (obr./min)) – zastosuj klawisze numeryczne i wpisz początkową prędkość w obr./min dla wykresu. Domyślna wartość początkowej prędkości odpowiada tej wpisanej na głównym ekranie ustawień. 

Zatrzymaj Spd (RPM (obr./min)) – zastosuj klawisze numeryczne i wpisz końcową prędkość w obr./min dla wykresu. Domyślna wartość końcowej prędkości odpowiada tej wpisanej na głównym ekranie ustawień.

Odstępy – z rozwijanego menu wybierz rodzaj odstępów, które zostaną zastosowane na wykresach. Istnieją następujące możliwości: ΔRPM (obr./min), %ΔRPM (obr./min), Δczas, ΔRPM (obr./min)+ Δczas lub %ΔRPM (obr./min) + Δczas.
W zależności od wybranej opcji, proszę wpisać odpowiednie wartości odstępów prędkości i czasu przy użyciu klawiszy numerycznych.

Jednostki wyświetlania – proszę wybrać jednostki osi Y z rozwijanego menu. Dostępne jednostki zależą od rodzaju przetwornika wykorzystywanego do zbierania danych.

Detekcja - Określa detekcję sygnałów i skalowanie.  
Wybierz z następujących możliwości:
RMS – średnia kwadratowa wartość skuteczna
Wartość szczytowa – wyliczana z RMS (= √2 x RMS)
Wartość szczyt-szczyt – wyliczana z RMS (= 2 x √2 x RMS)

Linie – określa rozdzielczość widma.

Oś X – wybierz jednostki osi X z rozwijanego menu. Do wyboru Hz, CPM lub Krotności.

Zakres częstotliwości – używając klawiszy alfanumerycznych wpisz maksymalną wartość dla osi X.  Jednostki zależą od ustawień wybranych dla osi X.

Wyłącznik niskiej częstotliwości – wybierz częstotliwość dla wyłącznika niskiej częstotliwości z rozwijanego menu filtrów górnoprzepustowych.
