跟踪 - 光谱图显示

光谱图显示使用颜色标示信号振幅，红色表示较高振幅，蓝色表示较低振幅。 

使用上/下光标键在记录的 RPM 速度的 Y 轴中上/下移动光标。

使用左/右光标键将光标沿所选频率刻度的 X 轴左/右移动。
其他可用项包括：

* 帮助 - 打开“帮助”菜单

* 瀑布图 - 将相同数据显示为瀑布图 

* 编辑 - 返回至光谱图显示设置菜单

* 存储 - 将光谱图数据保存为 CSV 文件

* 退出 - 返回至光谱图显示设置菜单
