Auswuchten - Maske Testmasse

Über diese Maske kann der Benutzer die Testmasse, den Winkel, den Radius und die Rotormasse eingeben.

Verwenden Sie die Pfeiltasten des numerischen Tastenfelds, um eine der vier oben aufgeführten Optionen auszuwählen, und geben Sie die Werte ein. Drücken Sie zum Annehmen die FIRE-Taste.

Wenn der Benutzer die Werte für Radius und Rotormasse eingibt, liefert das Gerät eine geschätzte Testmasse.

Wenn zwei Ebenen ausgewählt werden, kann der Benutzer durch Drücken von EBENE B wie oben beschrieben Werte für Ebene B eingeben.

Drücken Sie die Taste FIRE oder OK, um zur Maske Tarierlauf 1 zu gelangen.




