Śledzenie – ustawienia wykresu plasterkowego

Klawisze strzałki góra/dół pozwalają poruszać się pionowo po tabeli. 

Aby otworzyć i edytować wybraną pozycję, użyj klawisza strzałki W PRAWO. 
Klawisz strzałka W LEWO lub klawisz akcji służą do zamykania edytora po 
dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Naciśnij klawisz akcji lub klawisz POKAŻ, aby przejść do menu ustawień rozszerzonych.
Naciśnięcie klawisza WYJŚCIE powoduje powrót do głównego ekranu.

Pozycje menu:

Pozycje menu:
* Kanał – wybierz kanał, który chcesz wyświetlić
* Uruchom Spd (RPM (obr./min)) – zastosuj klawisze alfanumeryczne i wpisz początkową prędkość w obr./min dla wykresu. Domyślna wartość początkowej prędkości odpowiada tej wpisanej na głównym ekranie ustawień. 
* Zatrzymaj Spd (RPM (obr./min)) – zastosuj klawisze alfanumeryczne i wpisz końcową prędkość w obr./min dla wykresu. Domyślna wartość końcowej prędkości odpowiada tej wpisanej na głównym ekranie ustawień.
* Odstępy – z rozwijanego menu wybierz rodzaj odstępów, które zostaną zastosowane na wykresach. Istnieją następujące możliwości: ΔRPM (obr./min), %ΔRPM (obr./min), Δczas, ΔRPM (obr./min)+ Δczas lub %ΔRPM (obr./min) + Δczas.
W zależności od wybranej opcji, proszę wpisać odpowiednie wartości odstępów prędkości i czasu przy użyciu klawiszy alfanumerycznych.
* Jednostki wyświetlania – proszę wybrać jednostki osi Y z rozwijanego menu. Dostępne jednostki zależą od rodzaju przetwornika wykorzystywanego do zbierania danych.
* Detekcja - Określa detekcję sygnałów i skalowanie w rms, pc lub ppc.  
* Linie – określa rozdzielczość widma.
* Oś X – wybierz jednostki osi X z rozwijanego menu. Do wyboru Hz, CPM lub Krotności.
* Zakres częstotliwości – używając klawiszy alfanumerycznych wpisz maksymalną wartość dla osi X.  Jednostki zależą od ustawień wybranych dla osi X.
* Wyłącznik niskiej częstotliwości – wybierz częstotliwość dla wyłącznika niskiej częstotliwości z rozwijanego menu filtrów górnoprzepustowych.
