Analyzer - obrazovka nastavení

 
K přechodu na nastavení použijte šipku nahoru/dolů. 

K otevření vybrané položky pro úpravy použijte šipku VPRAVO. 
Chcete-li po provedení příslušné volby ukončit editor, použijte 
klávesu ENTER nebo šipku VLEVO.

Další nastavení získáte stiskem tlačítka „Rozšířit“.

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka „Uložit“.

Chcete-li spustit měření, stiskněte klávesu ENTER nebo „Start“.
Klávesou „Zpět“ se vrátíte k hlavní nabídce.
„Implicitní“ vrátí nastavení na implicitní hodnoty.


Položky nabídky:
* Počet kanálů – umožňuje nastavení počtu kanálů ke sběru dat.
* Snímač – umožňuje vybrat položku ze seznamu předdefinovaných snímačů nebo nastavit snímač ručně.
* Jednotky snímače – umožňuje nastavit jednotky měření používané snímačem. [Pouze rozšířené]
* Citlivost – umožňuje u každé jednotky snímače zadat citlivost snímače v mV.[Pouze rozšířené]
* Napájení ICP – umožňuje zapínat a vypínat napájení ICP. [Pouze rozšířené]
* Zobrazit signál – umožňuje nastavení formátu zobrazení, k dispozici jsou možnosti Spektrum, čas, Spektrum+čas, Spektrum+křížová fáze a Orbita. [Pouze rozšířené]
* Jednotky osy Y – umožňuje vybrat pro měření typ zobrazovaných jednotek. 
* Jednotky osy X – umožňuje vybrat jednotku Hz nebo cykl./min [Pouze rozšířené]
* Filtr – umožňuje vybrat rozsah horní propusti
* Frekvenční rozsah - umožňuje vybrat maximální rozsah frekvencí
* Zobrazit osu Y – umožňuje vybrat pro osu Y stupnici lineární, logaritmickou nebo dB. [Pouze rozšířené]
* Detekce – umožňuje vybírat mezi možnostmi: RMS, špička, špička-špička, vypočítaná špička nebo špička-vypočítaná špička.
* čáry – umožňuje vybrat počet čar 
* Prům. * Typ – umožňuje vybrat pro typ průměrování možnost Efektivní hodnota, Exponenciální nebo Uchování špičkové hodnoty. [Pouze rozšířené]
* Poč. průměrů – umožňuje vybrat počet průměrů. [Pouze rozšířené]
* Překrytí – umožňuje vybrat procento překrytí. [Pouze rozšířené]
* časové okno – umožňuje vybrat pro typ časového okna možnost Hanning, Hamming, Ploché a Vrchol nebo Obdélník. [Pouze rozšířené]


V případě orbity odpovídá osa X poloze senzoru Ch1 a osa Y poloze senzoru Ch2.
