Автоматическая передача — Отображение данных

На этом экране отображаются данные измерения FRF. 
На верхнем графике отображается амплитуда. Цвет обозначает когерентность измерения: частоты с хорошей когерентностью (≥85%) отображаются зеленым цветом, а частоты с плохой когерентностью (<85%) — красным.
На нижнем графике отображается фаза.

Во время сбора данных при параметре «Принять/отклонить», имеющем значение «Вручную», на двух графиках отображаются временные характеристики молоточка и отклика.

* «СПРАВКА» — открытие меню справки.

* «ПРОСМОТР» — возможность изменения представления на экране в зависимости от настроек.

* «СОХРАНИТЬ» — сохранение собранных данных.

* «ПОВТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» — сброс данных, собранных на текущий момент, и повторное измерение значения автоматической передачи.

* «ВЫХОД» — возврат в меню настройки.

* Клавиши управления курсором ВЛЕВО/ВПРАВО перемещают курсор по графикам амплитудно-фазовых характеристик.

* Клавиша +- растягивает и сужает оси X графика.

