Балансировка — Экран начального запуска

На этом экране отображаются количество плоскостей, сводка результатов запуска балансировки и собранные данные (амплитуда, фаза и рабочая скорость машины).

Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу STORE.

Для начального запуска нажмите клавишу FIRE или START.

Для просмотра полярного графика запуска балансировки нажмите клавишу POLAR (при нажатии клавиши BARGRAPH откроется предыдущий экран гистограммы).

Для балансировки двух плоскостей нажмите клавишу AVERAGE, чтобы предоставить средние значения для обеих плоскостей. Для остановки усреднения повторно нажмите клавишу AVERAGE.

Для остановки начального запуска нажмите клавишу FIRE или STOP. 

Для перехода к экрану пробного веса нажмите клавишу FIRE. Для возврата к экрану «Балансир — Сводка» нажмите клавишу TABLE.

После нажатия клавиши TABLE выберите с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз значение IR («Начальный запуск») или TWx1 («Пробный вес x1»), а затем нажмите клавишу GOTO или FIRE для перехода к нужному экрану настройки.

При нажатии клавиши BACK («Назад») можно вернуться в главное меню, выбрав вариант SAVE («Сохранить»), DISCARD («Сброс») или CANCEL («Отмена»).



