FRF: Asetukset

Valitse valikosta kohteita YLÖS/ALAS -nuolinäppäimillä.

Avaa valittu kohde muokattavaksi OIKEALLA nuolinäppäimellä. Kun haluttu valinta on tehty, sulje muokkain LAUKAISU-näppäimellä tai VASEMMALLA nuolinäppäimellä.

Tallenna (F4) soft-key tallentaa asetukset nimettyyn tiedostoon.

Käynnistä (F5) soft-key käynnistää keruun. Jos tuloalueen tai rivien määrän arvona on Automaattinen, silloin 3 ensimmäistä osumaa kootaan mittausparametrien asettamiseksi ennen varsinaisen FRF-mittauksen suoritusta.

Takaisin (F6) soft-key palauttaa päävalikkoon.

Valikon kohteet:
* Keruutila: asetuksena "Vasara" FRF-keruulle ja  modaalianalyysille sekä asetuksena "Jatkuva" ODS-analyysille.
* Vasarayksiköt: asetus on "N" metrijärjestelmän ja "lbf" englantilaisille yksiköille.
* V.herk: syötä vasaran herkkyys yksiköinä V/N tai mV/lbf.
*Anturityyppi: määrittää anturityypin käytettäväksi CH2:ssa (kiihtyvyys- tai nopeusanturi tai siirtymäsondi – tyypillisesti Kiiht G).
*Anturi: (mV/g): syötä anturin herkkyys mV anturiyksikköä kohti.
*Mittaukset: asettaa FRF-näyttötyypin.  Käytettävissä ovat mittaustyypit: "Liikkuvuus", "Näennäismassa", "Kiihtyvyys", "Impedanssi", "Jäykkyys" ja "Myötävyys".
*Mitt.yksiköt: mittausyksiköt vaihdetaan vastaamaan valittua mittausnäytön tyyppiä, mutta ne voidaan asettaa englantilaisiksi tai metrisiksi yksiköiksi luettelon mukaan.
*Y-akseli: asettaa Y-akselin lineaariseksi, logaritmiseksi tai desibeliasteikoksi.
*Vasaran alue: asettaa vasaran syöttöalueen, jolloin valitaan käsitoimisesti kiinteä alue tai asetetaan se automaattiseksi.
*Vastealue: asettaa vasteanturin syöttöalueen, jolloin valitaan käsitoimisesti kiinteä alue tai asetetaan se automaattiseksi.
*Taaj.alue: asettaa testille taajuusalueen.  Keruun aikatietojen laatikko muuttuu vastaavasti.
*Viivojen määrä: asettaa tarkkuusviivojen määrän FFT:lle. Keruun aikatietojen laatikko muuttuu vastaavasti.
*Ikkunointi: asettaa FFT:n ikkunatyypin arvoksi tasamittainen tai voima/exponentiaalinen.
*Keskiarvomäärä: asettaa FFT-keskiarvojen määrän.
* Hyväksy/Hylkää: suoritettaessa vasaratestiä Hyväksy/Hylkää asetus Käsitoiminen esittää kaksi aikajälkeä ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä. Kun asetukseksi laitetaan "Automaattinen", ylikuormitustiedot ja kaksoisiskut hylätään automaattisesti.
*Vaiheen kääntö: soveltaa mittaustietoon 180 asteen vaihesiirtymää. Käytetään silloin, kun kiihtyvyysmittari tai vasara täytyy kääntää ylösalaisin mittausasentoon.
* Tallenna kohteeseen: (Sisäinen, tai kortti) Määritä tallennusmediaksi joko Micrologin sisäinen levy tai laita sisään PC- tai SD-kortti.  
* Hyvä koherenssi – Anna kynnysraja, jossa FRF  käyrä vaihtuu punaisesta (huono koherenssi) vihreäksi (hyvä koherenssi).

ODS-asetukset (jatkuva viritys) ovat samat kuin FRF:lle (vasaran viritys) lukuun ottamatta seuraavaa:
* Keräystapa: asetuksena "Jatkuva".
Kun keräystavaksi on asetettu "Jatkuva", niin testille tarpeettomat asetukset (kuten vasaran yksiköt ja herkkyys) asettuvat automaattisesti arvoon "ES" (Ei Sovellu).
*Anturityyppi: asettaa anturityypin käytettäväksi CH2:ssa (kiihtyvyys- tai nopeusanturi tai siirtymäsondi – tyypillisesti Kiiht G). 
Kummankin anturin täytyy olla samaa tyyppiä.
*Anturi: asettaa kuhunkin kanavaan kytketyn anturin herkkyyden.
Kummallakin anturilla täytyy olla sama nimellisherkkyys.
* Vastealue: asettaa kummankin kanavan syöttöherkkyyden.
* Ikkunointi: oletuksena "Riippuva", kun keräystavaksi on asetettu "Jatkuva".


Kun FRF-asetuskentät on tehty, niin anna haluttaessa nykyisille asetuksille nimi ja tallenna ne painamalla Tallenna-toimintonäppäintä.

