RuCd: Bode-asetusten ohje
--------------------

Alkunopeus (RPM) - Aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan alkunopeus RPM plottausta varten. Oletuksena tämä arvo on sama kuin pääasetusten näyttösivulla asetettu alkunopeus. 

Loppunopeus (RPM) - Aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan loppunopeus RPM plottausta varten. Oletuksena tämä arvo on sama kuin pääasetusten näyttösivulla asetettu loppunopeus.

Välit - Pudotusvalikosta valitaan plottauksiin käytettävä välityyppi. Vaihtoehtoja ovat: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime tai %ΔRPM + ΔTime.
Tehdystä valinnasta riippuen voidaan aakkosnumeronäppäimistöltä syöttää nopeusvälin ja aikavälin arvot.

Näyttöyksiköt: valitaan Y-akselin yksiköt pudotusvalikosta. Valittavissa olevat yksiköt riippuvat tiedon keruuseen käytetystä anturista.

LF-rajoitus - Pudotusvalikosta valitaan, käytetäänkö matalataajuussuodinta: 0,3 x käyntinopeus. Yhtenäisiä mittauksia varten suositetaan, että LF-rajoitus asetetaan tilaan On.

Ilmaisu: määrittää signaalin ilmaisun ja skaalauksen.  
Valitaan:
RMS: tehollisarvo (neliöllinen keskiarvo)
Huippu: skaalataan RMS:stä (= √2 × RMS)
Huipusta-huippuun: skaalataan RMS:stä (= 2 × √2 × RMS)

Y-akseli - Valitaan, esitetäänkö Y-akselilla voimakkuuskäyrä lineaarisella vai logaritmisella asteikolla.

Näytä yleiset - Pudotusvalikosta valitaan, esitetäänkö plottauksessa kokonaistulos. 

Käyrämäärä - Pudotusvalikosta valitaan esitettävien käyrien määrä. Jos kokonaisuus on valittu, niin silloin voidaan esittää enintään 3 käyrää, muuten enimmäismäärä on 4.

Käyrän järj.nro 1 - Aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero.

Käyrän järj.nro 2 - Aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos käyriä on 2 tai enemmän.

Käyrän järj.nro 3 - Aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos käyriä on 3 tai enemmän.

Käyrän järj.nro 4 - Aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan tälle käyrälle esitettävä järjestysnumero. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos käyriä on 4 ja kokonaisuus on kytketty pois.
