Tracking - WAV-Setup

Hier können Sie die Parameter für eine zu verarbeitende WAV-Datei einrichten. Es können nur WAV-Dateien mit Zweikanaldaten verarbeitet werden: CH1 ist das Vibrationssignal und CH2 das Tachosignal.

Die WAV-Datei wird automatisch gescannt, um die maximale vorhandene Drehzahl zu bestimmen: Ist die Anzahl der Impulse pro Umdrehung nicht gleich "1,0", geben Sie den korrekten Wert ein, bevor Sie fortfahren.

* Max M. Drehz. - gibt die maximale für diese WAV-Datei interessante Maschinendrehzahl an. Diese wird automatisch auf den höchsten erkannten Wert gesetzt.

* Modus - Vorlauf/Manuell/Nachlauf - der Modus, in dem die WAV-Datei erfasst wurde. Wählen Sie im Zweifelsfall "Manuell".

* Impulse/U - geben Sie die Anzahl der Tacho-Impulse pro Wellenumdrehung an. Wenn Sie diesen Wert ändern, wird auch "Max. M. Drehz." geändert.

* Drehz.Start, Drehz.Stop - Ist der Modus "Vorlauf" oder "Nachlauf", geben Sie die ungefähre Start- und Stopdrehzahl an, bei der die WAV-Datei aufgezeichnet wurde. Diese Einstellung ist im Modus "Manuell" nicht verfügbar.

