Monitoração ‒ Configuração de cascata estendida

* Eixo Z – Selecione do menu suspenso o espaçamento a ser usado para o eixo Z. Selecione de:
 RPM – Os FFTs serão espaçados de acordo com o RPM em que foram gravados
 Carimbo de data/hora – Os FFTs serão espaçados de acordo com a hora/data em que os dados foram gravados
 Espaçam. Uniforme – Os FFTs serão espaçados uniformemente ao longo do eixo Z

* Nº espectros – Utilize o teclado numérico para digitar o número de espectros a serem exibidos na cascata. O utilizador pode apresentar entre 2 e 60 traços.

* Deslocamento de traço – Utilize o menu suspenso para selecionar o ângulo do eixo Z em cascata. Escolha entre 0, 22,5 e 45 graus a partir do Eixo Y.

* Altura do traço – Utilize o menu suspenso para controlar a quantidade de tela utilizada para o eixo Y e eixo Z: Se Alto, o espectro são mais altos, mas mais unidos; se Baixo, o espectro são mais baixos, mas mais afastados.

* Ordem apresent. – Selecione se pretende exibir a ordem do gráfico para a frente ou para trás. Se a ordem de apresentação for Para a frente, o espectro mais perto do utilizador é o espectro recolhido mais cedo em relação aos apresentados, com o espectro recolhido mais tarde atrás. Se a ordem de apresentação for Para trás, o espectro mais perto do utilizador é o espectro recolhido mais tarde em relação aos apresentados, com o espectro recolhido mais cedo atrás.

* Em branco – Selecione no menu suspenso a porcentagem total dos dados de sinal a ficar em branco. Irá ocultar os dados abaixo de um determinado nível no Eixo Y.
