Tracking - Affichage spectrogramme

L’affichage du spectrogramme indique l’amplitude des signaux à l’aide de couleurs, rouge indiquant une amplitude supérieure et bleu, une amplitude inférieure. 

Utilisez les touches fléchées Haut/Bas pour déplacer le curseur vers le haut/le bas sur l’axe Y des vitesses TPM enregistrées.

Utilisez les touches fléchées Droite/Gauche pour déplacer le curseur vers la droite/la gauche le long de l’axe X de l’échelle de fréquence sélectionnée.
Les autres éléments disponibles sont :

* AIDE - Ouvre le menu d'aide

* CASCADE - affiche les mêmes données sous forme de tracés en cascade 

* ÉDITER - Retournez au menu de configuration de l’affichage du spectrogramme

* ENREGISTRER - Enregistrez les données de spectrogramme dans un fichier CSV

* QUITTER - Retournez au menu de configuration du spectrogramme.
