RuCd - Bode-Darstellung

Die obere Kurve zeigt die Amplitude (Protokoll oder Linear je nach Einstellung im Menü "Bode-Setup") gegen UPM.   

Die untere Kurve zeigt Phase gegen UPM. 
 
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links bzw. rechts, um den Cursor entlang der Kurve zu verschieben.

Verwenden Sie 0 + die Pfeiltasten nach oben bzw. unten, um eine andere Kurve auszuwählen, wobei die Ordnungsnummer in der oberen linken Ecke angezeigt wird.

Die folgenden weiteren Elemente sind verfügbar:

* HILFE - öffnet das Hilfsmenü

* TABELLE - zeigt dieselben Daten (nur die ersten beiden Ordnungskurven) als Tabelle an 

* SPEICHERN - speichert die Bode-Daten als CSV-Datei

* NYQST - zeigt dieselben Daten (außer Gesamt) als Nyquist-Diagramm an

* ZURÜCK - führt zum Bode-Setup-Menü zurück
