Śledzenie – ekran ustawień

 
Klawisze strzałki góra/dół pozwalają poruszać się pionowo po tabeli. 

Aby otworzyć i edytować wybraną pozycję, użyj klawisza strzałki W PRAWO. 
Klawisz strzałka W LEWO lub klawisz akcji służą do zamykania edytora po 
dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Dostęp do zaawansowanych ustawień można uzyskać po naciśnięciu klawisza ROZCIĄGNIJ.

Ustawienia można zachować, naciskając klawisz ZACHOWAJ.

Naciśnij klawisz akcji i klawisz START, aby rozpocząć pomiar.
Naciśnięcie klawisza WYJŚCIE powoduje powrót do głównego ekranu.
Naciśnięcie klawisza DOMYŚLNY powoduje przywrócenie ustawień domyślnych.


Pozycje menu:
* Kanały – ustaw liczbę kanałów gromadzących dane.
* Czujnik – wybierz czujnik z listy uprzednio zdefiniowanych czujników lub wybierz zmienną konfigurację w celu ręcznego ustawienia czujnika.
* Precyzja – wybierz pomiędzy Niska (szybsze przetwarzanie), normalna, wysoka (wolniejsze przetwarzanie) or Bardzo wysoka (wolne przetwarzanie)
* Jednostki czujnika – ustaw jednostki pomiarowe dla czujnika. [Tylko rozwijanie]
* Czułość – wpisz czułość przetwornika w mV na jednostkę czujnika.[Tylko rozwijanie]
* Zasilanie CCS – włącz/wyłącz zasilanie CCS. [Tylko rozwijanie]
* Tryb – wybierz rozbieg, hamowanie lub pomiar ręczny
* Drgań/obrót – wprowadź liczbę drgań na obrót
* Uruchom Spd – wprowadź prędkość początkową dla rozbiegu/hamowania
* Zatrzymaj Spd – wprowadź prędkość końcową dla rozbiegu/hamowania
* Zapisz na – wybierz pamięć wewnętrzną lub kartę SD
* Maks. czas zbierania – wprowadź maksymalny wymagany czas zbierania danych
