RuCd- Kurulum Ekranı

 
Kurulum ayarlarında gezinmek için Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullan. 

Seçilen ögeyi düzenlemek için SAĞ ok tuşunu kullan. 
İstenen seçim yapıldığında düzenleyiciyi kapatmak için ATEŞLE tuşunu veya SOL ok tuşunu kullan. 
istenen seçim yapılmıştır.

Diğer ayarlar GENİŞLET butonu ile bulunur.

Kurulum SAKLA tuşu ile kaydedilebilir.

Ölçümü başlatmak için ATEŞLE veya BAŞLAT tuşuna bas.
"Geri" tuşu ile ana menüye geri dön.
"Varsayılan" ayarları varsayılan değerlere ayarlar.


Menü ögeleri:
* Kanallar - veri toplamak için kanal sayısını belirle.
* Algılayıcı - önceden tanımlanmış algılayıcılar arasından seçim yap veya algılayıcıyı kurmak için değişkenleri manüel olarak seç.
* Kesinlik - Düşük (daha hızlı işleme), normal, yüksek (daha yavaş işleme) veya Çok Yüksek (yavaş işleme) arasından birini seç.
* Algılayıcı birimleri - algılayıcının kulladığı ölçü birimlerini ayarla. [sadece genişlet]
* Hassasiyet - algılayıcı birim başına transdüser hassasiyeti mV gir.[sadece genişlet]
* ICP Güç - ICP güç açık/kapalı geçiş yap. [sadece genişlet]
* Mod - Runup, Manüel veya Coastdown arasından birini seç
* Darbe atım/Dönme - dönme başına darbe atım miktarını gir
* Başlat Spd - Runup/Coastdown başlangıç hızını gir
* Durdur Spd - Runup/Coastdown durdurma hızını gir
* Kaydet - Dahili veya SD kart arasından birini seç
* Max Acq Süresi (san.) - gerekli maksimum veri elde etme süresini gir
