Equilibrado: Pantalla Med. de ajuste

Esta pantalla indica el número de planos, un resumen de la medición de equilibrado y los datos obtenidos (amplitud, fase y velocidad de funcionamiento de la máquina).

La configuración se puede almacenar con el botón GUARDAR.

Pulse los botones DISPARAR o INICIO para iniciar la Medición de ajuste.

Pulse el botón POLAR para ver un gráfico polar de la medición de ajuste (si pulsa GRÁFICO DE BARRAS en esta pantalla, regresará a la pantalla GRÁFICO DE BARRAS).

Para equilibrar dos planos, pulse MEDIA a fin de obtener una lectura de la media de ambos planos. Vuelva a pulsar MEDIA para detener el proceso de promediado.

Pulse DISPARAR o DETENER para detener la medición de ajuste. 

Si el botón TABLA está pulsado, el usuario volverá a Equilibrador - Pantalla Resumen. Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para seleccionar los datos obtenidos anteriormente y pulse IR A o DISPARAR para ir a la pantalla de configuración deseada.

Pulse la tecla DISPARAR y se le preguntará al usuario "¿Desea ajustar el residual?", si elige SÍ, avanzará a la pantalla del peso de corrección, si elige NO vuelve a la pantalla Resumen de Equilibrado.

BACK key will return to Main Menu with option to SAVE, DISCARD or CANCEL.




