RuCd: spektrogrammiasetusten ohje
---------------------------

Alkunopeus (RPM): aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan aloituskierrosluku plottausta varten. Oletuksena tämä arvo on sama kuin pääasetusten näyttösivulla asetettu alkunopeus. 

Loppunopeus (RPM): aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan loppukierrosluku plottausta varten. Oletuksena tämä arvo on sama kuin pääasetusten näyttösivulla asetettu loppunopeus.

Välit - Pudotusvalikosta valitaan plottauksiin käytettävä välityyppi. Vaihtoehtoja ovat: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime tai %ΔRPM + ΔTime.
Tehdystä valinnasta riippuen voidaan aakkosnumeronäppäimistöltä syöttää nopeusvälin ja aikavälin arvot.

Näyttöyksiköt: valitaan Y-akselin yksiköt pudotusvalikosta. Valittavissa olevat yksiköt riippuvat tiedon keruuseen käytetystä anturista.

Ilmaisu: määrittää signaalin ilmaisun ja skaalauksen.  
Valitaan:
RMS: tehollisarvo (neliöllinen keskiarvo)
Huippu: skaalataan RMS:stä (= √2 × RMS)
Huipusta-huippuun: skaalataan RMS:stä (= 2 × √2 × RMS)

Viivoja: määrittää spektrin resoluution.

X-akseli: valitaan X-akselin yksiköt pudotusvalikosta. Valinnat ovat: Hz, CMP tai Järjestykset.

Taajuusalue: aakkosnumeronäppäimistöstä annetaan suurin X-akselin arvo. Yksiköt riippuvat siitä, mitä X-akselille on asetettu esitettäväksi.

LF-rajoitus: valitaan ylipäästösuotimen katkaisurajan asetus pudotusvalikon ylipäästösuotimien luettelosta.
