Tracciatura - Schermata Impostazioni

 
Usa i tasti Freccia in alto/Freccia in basso per muoverti tra le impostazioni. 

Utilizza il tasto freccia DESTRA per aprire l’elemento selezionato da modificare. 
Utilizza il tasto INVIO o la freccia SINISTRA per chiudere l'editor una volta 
effettuata la scelta desiderata.

Premendo il pulsante ESPANDI sono disponibili ulteriori impostazioni.

La configurazione può essere archiviata usando il pulsante ARCHIVIA.

Premi il pulsante INVIO o AVVIA per avviare la misurazione
Il tasto ESCI ti riporterà al menù principale.
PREDEFINITO riporterà le impostazioni alla stato predefinito.


Voci di menu:
* Canali - Imposta il numero di canali per raccogliere i dati.
* Sensore - Seleziona da una lista di sensori predefiniti o scegli variabile per impostare il sensore manualmente.
* Precisione - Seleziona tra Bassa (operazione più veloce), normale, alta (operazione più lenta) o Molto Alta (operazione lenta)
* Unità sensore – Imposta le unità di misurazione utilizzate dal sensore. [Espandi solamente]
* Sensibilità – Inserisci la sensibilità del trasduttore in mV per unità sensore.[Espandi solamente]
* Corrente CCS  - Attiva/disattiva la corrente CCS. [Espandi solamente]
* Modalità - Selezionare la modalità Runup, Coastdown o Manuale
* Impulsi/Giro - Inserisci il numero di impulsi per giro.
* Vel. Avvio - inserisci la velocità di avvio del Runup/Coastdown
* Vel. Arresto - inserisci la velocità di arresto del Runup/Coastdown
* Salva su - seleziona tra scheda Interna o SD
* Tempo Max Acq (s) - inserisci il tempo massimo necessario per l'acquisizione di dati
