Tela de Configuração do Administrador do Idler Monitor

Essa tela dá opções de configuração adicionais a serem usadas se preciso. Normalmente, porém, os padrões são satisfatórios.

* Medição - Fmax: altera o intervalo de frequência usado para as medições (gSE e de banda básica)

* Núm. de linhas: altera o número do FFT usado para o processamento.

* Núm. mín. de Ordens, Núm. Máx. de Ordens: altera o intervalo de múltiplos da velocidade dos rolos livres que é buscada para verificar a atividade harmônica.

* Em Branco: altera o nível de entrada no qual a detecção de “Nível de Sinal Baixo” é habilitada.

* Gravação: habilita ou desabilita o registro de resultados em um arquivo CSV


