跟踪 - WAV 设置

此屏幕可用于设置您要处理的 WAV 文件的参数。仅可处理包含双通道数据的 WAV 文件：CH1 设置为振动信号，CH2 为转速器信号。

WAV 文件会自动扫描以确定当前的最高速度：如果脉冲/转的数值等于 1.0，请先输入正确值，再继续。

* 最大机器速度 - 指定此 WAV 文件中关注的机器的最高速度。自动预设至检测到的最高机器速度。

* 模式 - 升速/手动/降速 - 指定抓取 WAV 的模式。如果不确定，请使用“手动”模式。

* 脉冲/转 – 指定每次轴旋转时的转速器脉冲值。更改此数值将变更“最高机器速度”设置。

* 开始速度、停止速度 - 如果模式设置为“升速”或“降速”，指定记录 WAV 文件的大致开始和停止速度。不适用于“手动”模式。

