Transfer Funktion - Setupansicht

 
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um in den Setup-Einstellungen zu navigieren. 

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach RECHTS, um das ausgewählte Element zur Bearbeitung zu öffnen. 
Verwenden Sie die FIRE-Taste oder die Pfeiltaste nach LINKS, um den Editor zu schließen, nachdem die 
gewünschte Auswahl getroffen wurde.

Weitere Einstellungen sind durch Drücken der Schaltfläche ERWEITERN verfügbar.

Das Setup kann über die Schaltfläche SPEICHERN gespeichert werden.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder START, um mit der Messung zu beginnen.
Über die Taste EXIT kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
Mit STANDARD werden die Standardeinstellungen wieder hergestellt.


Menüeinträge:
* Kanäle – Geben Sie die Anzahl von Kanälen an, über die Daten erfasst werden sollen.
* Anregungsmodus - wählen Sie Hammer oder kontinuierlich aus
* Hammereinheiten - wählen Sie N oder lbf aus. [nur Hammermodus]
* H.Empfindl. (mV/N) - geben Sie die Empfindlichkeit des Hammers ein
* H. CCS-Leistung – Hammer-CCS-Leistung ein- und ausschalten.
* Sensor – Wählen Sie aus einer Liste vordefinierter Sensoren aus, oder wählen Sie „variabel“, um den Sensor manuell einzustellen.
* Sensoreinheiten – Stellen Sie die vom Sensor verwendeten Messeinheiten ein. [Nur Erweitern]
* Empfindlichkeit – Geben Sie die Empfindlichkeit des Messwertgebers in mV pro Sensoreinheit ein.[Nur Erweitern]
* CCS-Leistung – CCS-Leistung ein- und ausschalten. [Nur Erweitern]
* Reaktionsbereich - wählen Sie die Grenzwerte für den erwarteten Reaktionsbereich aus
* Messung - wählen Sie scheinbare Masse, Beschleunigung, Impedanz, Mobilität, Steifigkeit oder Einhaltung [nur Hammer] oder g/g, mm/s/g oder um/g aus [kontinuierlich]
* Messeinheiten – Wählen Sie den angezeigten Einheitentyp für die Messung aus. 
* Y-Achse - Wählen Sie die Skala der Y-Achse aus, etweder linear, log oder dB. 
* Hammerbereich - wählen Sie den gewünschten Bereich für den Hammer aus [nur Hammermodus]
* Frequenzbereich – wählen Sie den Frequenzbereich für die Messung aus
* Anz. Zeilen - Wählen Sie die Anzahl Zeilen aus 
* Fenster - wählen Sie Erw. Kraft oder uniform für Hammermodus aus, Standardeinstellung ist Hanning für Modus Kontinuierlich
* Anz. Durchschnitte - Wählen Sie die Anzahl der Durchschnitte aus. [Nur Erweitern]
* Annehmen/Verwerfen - wählen Sie manuell oder automatisch aus [nur Hammermodus]
* Phase invertieren - ein- oder ausschalten
* Gute Kohärenz - wählen Sie das %-Niveau aus, das für gute Kohärenz eingerichtet ist
* Speichern unter - wählen Sie zwischen intern oder SD-Karte aus
* Pos. Autoinkr. - ein- oder ausschalten
