Obrazovka konfigurace správce programu Idler Monitor

Tato obrazovka nabízí další možnosti konfigurace, které lze v případě nutnosti použít. Obvykle však postačují výchozí možnosti.

* Fmax měření: umožňuje změnu frekvenčního rozsahu použitého při měřeních (gSE i základní pásmo)

* Počet čar: umožňuje změnu velikosti FFT použité ke zpracování.

* Min. počet řad, Max. počet řad: umožňuje změnu rozsahu násobků rychlostí nosného válečku, v němž je hledána možná harmonická aktivita.

* Potlačení: změní vstupní úroveň, na níž je povolena detekce „Nízká úroveň signálu“

* Záznam: povolí nebo zakáže protokolování výsledků do souboru CSV

