Auswuchten - Maske Tarierlauf

In dieser Maske werden die Anzahl der Ebenen, eine Zusammenfassung des Wuchtlaufs sowie die erfassten Daten (Amplitude, Phase und  Drehzahl der Maschine) angezeigt.

Das Setup kann über die Schaltfläche SPEICHERN gespeichert werden.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder START, um mit dem Tarierlauf zu beginnen.

Drücken Sie die Taste VEKTOR, um eine Vektordarstellung des Wuchtlaufs anzuzeigen (wenn Sie in dieser Maske BALKENDIAGRAMM drücken, kehren Sie zur Maske BALKENDIAGRAMM zurück).

Drücken Sie zum Auswuchten auf zwei Ebenen MITTELUNG, um einen gemittelten Messwert für beide Ebenen zu erhalten. Drücken Sie MITTELUNG erneut, um die Mittelwertbildung zu beenden.

Drücken Sie die FIRE-Taste oder STOP, um den Tarierlauf zu stoppen. 

Wenn TABELLE gedrückt wird, gelangt der Benutzer zur Maske Balancer - Zusammenfassung zurück. Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN, um zuvor erfasste Daten auszuwählen, und drücken Sie GEHE ZU oder FIRE, um zur gewünschten Setup-Maske zu gelangen.

Drücken Sie die FIRE-Taste, um mit der Eingabemaske Testmasse fortzufahren, oder TABELLE, um zur Maske Balancer - Zusammenfassung zurückzukehren.

Wenn die Testmasse nicht ausreicht, wird der Benutzer gefragt: "Möchten Sie wiederholen?" Wird JA ausgewählt, so kehrt er zur Testmassenmaske zurück, um den nächsten Tarierlauf zu starten.

Bei Auswahl von NEIN wird der Benutzer gefragt: "Wird Testmasse x entfernt?" Nach Auswahl von JA/NEIN schlägt das Gerät die beste Auswuchtlösung vor und fährt mit der Maske Ausgleichsmasse fort.

Über die Taste ZURÜCK kehren Sie zum Hauptmenü mit den Optionen SPEICHERN, VERWERFEN oder ABBRECHEN zurück.


