Ara Dişlisi Yönetici Konfigürasyon Ekranı

Bu ekran gerektiğinde kullanılabilecek ilave ayarlama seçenekleri sunar. Ama normal olarak varsayılanlar zaten yeterlidir.

* Ölçüm Fmax: ölçümler için (hem gSE hem baseband) kullanılan frekans aralığını değiştir

* Hat Sayısı: işlem için kullanılan FFT büyüklüğünü değiştir.

Sipariş Min sayısı, Sipariş Maks sayısı: olası harmonik faaliyet için aranılan ara dişlisi hızının katsayıları aralığını değiştir.

* Silme: "Düşük Sinyal Seviyesi" algılama etkin durumda olan giriş seviyesini değiştir

* Kayıt işlemi: CSV dosyasına sonuç günlüklerinin tutulmasını aç veya kapat

* Normalleşme: normalleşme işlevselliğini aç veya kapat
