Analyzer - Schermta di impostazione

 
Usare i tasti Freccia in alto/Freccia in basso per navigare tra le varie opzioni. 

Usare il tasto Freccia a destra per aprire l’elemento che si desidera modificare. 
Usare il tasto Invio o Freccia sinistra per chiudere l'editor dopo avere 
impostato il valore desiderato.

Premendo il pulsante ESPANDI sono disponibili ulteriori impostazioni.

La configurazione può essere archiviata usando il pulsante SALVA.

Per avviare la misurazione, premere il pulsante Invio o AVVIA.
Il tasto INDIETRO riporta al Menu Principale.
PREDEFINITO riporta le impostazioni ai valori iniziali predefiniti.


Opzioni del menu:
* Canali - Impostare il numero di canali per raccogliere i dati.
* Sensore - Selezionare dall’elenco uno dei sensori predefiniti oppure scegliere variabile per impostare il sensore manualmente.
* Unità sensore – Imposta le unità di misurazione utilizzate dal sensore. [Espandi solamente]
* Sensibilità – Inserire la sensibilità del trasduttore in mV per unità sensore [solo per Espandi].
* Corrente ICP  - Attiva/disattiva la corrente ICP. [Espandi solamente]
* Visual. segnale - imposta il formato del display tra Spettro, Tempo, Momento+Spettro, Fase Incrociata+Spettro od Orbita. [Espandi solamente]
* Unità Asse Y - selezionare il tipo di unità visualizzata per la misurazione. 
* Unità Asse X - selezionare tra Hz o CPM [solo per Espandi]. [Espandi solamente]
* Filtro - selezionare l’intervallo per il Filtro Passa Alto
* Interv. freq. – selezionare l’intervallo della frequenza per la misurazone.
* Visual. Asse Y - Selezionare una scala per l’asse Y di tipo Lineare, Logaritmica o dB. [Espandi solamente]
* Detection - Select from RMS, peak calculated , peak to peak calculated, True peak or True peak to peak.
* Righe - selezionare il numero di righe 
* Tipo di Avg - Seleziona il tipo di averaging tra RMS, Esponenziale o PkHold. [Espandi solamente]
* Num. Medie - Seleziona il numero di medie. [Espandi solamente]
* Sovrapposizione - Seleziona % sovrapposizione. [Espandi solamente]
* Finestra - seleziona tipo di finestra tra Hanning, Hamming, a Testa Piatta o Rettangolare. [Espandi solamente]


Nel caso di un'Orbita, l'asse x corrisponde alla posizione del sensore Can.1 e l'asse y corrisponde a quella del Can.2.
