Балансиране - Екран Пробен пуск

Този екран посочва броя на равнините, обобщение на Пуск за балансиране и събрани данни (амплитуда, фаза и работна скорост на машината).

Настройката може да бъде запазена с бутон ЗАПАЗВАНЕ.

Натиснете бутони FIRE или СТАРТ за стартиране на Пробен пуск.

Натиснете бутон ПОЛЯР, за да проверите полярен изглед на пробния пуск (натискането на ХИСТОГРАМА от този екран ви връща към екран ХИСТОГРАМА).

За двуравнинно балансиране, натиснете ОСРЕДНЯВАНЕ, за да получите осреднено отчитане за двете равнини. Натиснете отново ОСРЕДНЯВАНЕ, за да спрете осредняването.

Натиснете FIRE или СТОП, за да спрете Пробния пуск. 

Ако се натисне ТАБЛИЦА, потребителят се връща към екран Баланс - обобщение. Използвайте стрелките НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да изберете предходно събраните данни и натиснете Премини към или FIRE, за да преминете към желания екран за настройка.

Натиснете бутон FIRE, за да продължите към екран за въвеждане на Пробно тегло или натиснете ТАБЛИЦА, за да се върнете към екран Балансьор - Обобщение.

Ако Пробното тегло е неподходящо, на екрана ще се изведе съобщение "Желаете ли да повторите?", избирайки ДА, ще се върнете към екран Пробно тегло за стартиране на следващ пробен пуск.

Избирайки НЕ, ще бъде изведено съобщение "Ще бъде изтрито Пробно тегло х", ако изберете ДА/НЕ, устройството ще предложи най-доброто решение за балансиране и ще продължи към екран Коригиращо тегло.

Бутон НАЗАД ще ви върне към Главно меню с опция за ЗАПАЗВАНЕ, ОТКАЗ ИЛИ ОТМЕНИ.


