Справка по настройке спектрограммы RUCD
---------------------------

«Скорость запуска (об/мин)» — используйте цифровую клавиатуру для ввода скорости запуска (об/мин) для графика. По умолчанию это значение равно скорости запуска, указанной на главном экране настроек. 

«Скорость останова (об/мин)» — используйте цифровую клавиатуру для ввода скорости останова (об/мин) для графика. По умолчанию это значение равно скорости останова, указанной на главном экране настроек.

«Интервал» — используйте выпадающее меню для выбора интервалов для графика. Доступны следующие варианты: «Δоб./мин», «%Δоб./мин», «Δвремени», «Δоб./мин + Δвремени» и «%Δоб./мин + Δвремени».
В зависимости от того, какой параметр выбран, можно будет вводить значения для интервалов скорости и времени с помощью цифровой клавиатуры.

«Показать единицы измерения» — выберите в выпадающем меню единицу измерения для оси Y. Диапазон доступных устройств зависит от датчика, используемого для сбора данных.

«Детектирование» — определяет детектирование и шкалу сигнала.  
Возможные варианты указаны ниже.
«СКЗ» — среднеквадратическое значение.
«Пик» — выводится из СКЗ (= √2 × СКЗ).
«Размах» — выводится из СКЗ (= 2 × √2 × СКЗ).

«Линии» — задается разрешение спектра.

«Ось X» — выберите в выпадающем меню единицы измерения для оси X. Ими могут быть Гц, CPM или порядки.

«Част. диапазон» — используйте буквенно-цифровую клавиатуру для ввода максимальных значений оси X. Единицы измерения зависят от того, какие из них установлены для оси X.

«Нижняя частота среза» — выберите в выпадающем меню фильтров высокого прохода нижнюю частоту среза.
