Отслеживание — Расширенные настройки каскадного графика

* «Ось Z» — выберите в выпадающем меню интервал для использования на оси Z. Возможные варианты указаны ниже.
 «Скорость (об/мин)» — FFT будут иметь интервалы в зависимости от скорости (об/мин), на которой они записаны.
 «Отметка времени» — FFT будут иметь интервалы в зависимости от времени, в которое они записаны.
 «Равные интервалы» — FFT будут равномерно распределены по оси Z.

* «Номер спектра» — используйте цифровую клавиатуру для ввода номера спектра, который будет показан на этом каскадном графике. Можно отобразить от 2 до 60 траекторий.

* «Отклонение траектории» — выберите в выпадающем меню угол для оси Z каскадного графика. Выберите между 0, 22,5 и 45 градусами от оси X.

* «Высота траектории» — используйте выпадающее меню для определения области экрана, отведенной для отображения осей Y и Z. Если выбран вариант «Высокая», то спектр будет размещен выше, но плотнее; если «Низкая» — ниже, но менее плотно. 

* «Порядок отображения» — выберите отображение графика в прямом или обратном направлении. Если порядок отображения указан как «Прямой», то спектр рядом с пользователем будет самым ранним собранным спектром из числа отображенных, а за ним будут располагаться собранные позднее. Если порядок отображения указан как «Обратный», то спектр рядом с пользователем будет самым поздним собранным спектром из числа отображенных, а за ним будут располагаться собранные ранее.

* «Гашение» — выберите в выпадающем меню предназначенный для гашения процент от всех данных сигналов. Это позволит сжать данные до определенного уровня на оси.
