Volgen - Uitgebreide instellingen spectogram

*Y-as - Selecteer in het keuzemenu of de schaal van de Y-aseenheden in lineaire of logaritmische indeling moet worden weergegeven.

* Z-as - Selecteer in het keuzemenu de spatiëring die voor de Z-as moet worden gebruikt. U kunt kiezen uit:
 RPM - De FFT's zullen worden gespatieerd op basis van de RPM waarop ze zijn opgenomen
 Tijdstempel - De FFT's zullen worden gespatieerd op basis van de tijd waarop de gegevens zijn opgenomen
 Evenredige spatiëring - De FFT's zullen evenredig worden gespatieerd langs de Z-as

*Leegmaken - Selecteer het minimale signaalniveau dat moet worden weergegeven als een percentage van de maximale totale waarde. 

WEERGEVEN of uitvoeren verzamelt de gegevens

AFSLUITEN - terugkeren naar watervalinstellingen
