Auswuchten - Maske Anfangslauf

In dieser Maske werden die Anzahl der Ebenen, eine Zusammenfassung des Wuchtlaufs sowie die erfassten Daten (Amplitude, Phase und  Drehzahl der Maschine) angezeigt.

Das Setup kann über die Schaltfläche SPEICHERN gespeichert werden.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder START, um mit dem Anfangslauf zu beginnen.

Drücken Sie die Taste VEKTOR, um eine Vektordarstellung des Wuchtlaufs anzuzeigen (wenn Sie in dieser Maske BALKENDIAGRAMM drücken, kehren Sie zur Maske BALKENDIAGRAMM zurück).

Drücken Sie zum Auswuchten auf zwei Ebenen MITTELUNG, um einen gemittelten Messwert für beide Ebenen zu erhalten. Drücken Sie MITTELUNG erneut, um die Mittelwertbildung zu beenden.

Drücken Sie die FIRE-Taste oder STOP, um den anfänglichen Lauf zu stoppen. 

Drücken Sie die FIRE-Taste, um mit der Maske Testmasse fortzufahren, oder TABELLE, um zur Maske Balancer - Zusammenfassung zurückzukehren.

Wenn TABELLE gedrückt wird, verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN, um AL (Anfangslauf) oder TMx1 (Testmasse x1) auszuwählen, und drücken Sie GEHE ZU oder FIRE, um zur gewünschten Setup-Maske zu gelangen.

Über die Taste ZURÜCK kehren Sie zum Hauptmenü mit den Optionen SPEICHERN, VERWERFEN oder ABBRECHEN zurück.



