Idler Monitor Admin Configuration Screen

Detta fönster har extra konfigurationsalternativ som kan användas vid behov. Standardinställningarna brukar emellertid räcka.

* Mätning Fmax: ändra frekvensområde för mätningarna (både gSE och basband)

* Antal rader: ändra storlek på FFT som används för bearbetning.

* Min. ant. ordningar, Max. ant. ordningar: ändra de multiplar för bärrullarnas hastighet som genomsöks på eventuell harmonisk aktivitet.

* Tömning: ändra den ingångsnivå vid vilken identifiering av "Låg signalnivå" aktiveras

* Inspelning: aktivera eller inaktivera loggning av resultat i csv-fil

